ООО «ВУЛКАНКОМПЛЕКТ»

143000, Московская обл., г. Одинцово, Можайское ш., д.8

Тел./факс: (495) 596-01-76 www/vulkancomplect.ru info@vulkancomplect.ru

Мангал

VULKAN

Профессиональный



**Описание и схема сборки**

**Стационарный мангал для приготовления различных блюд на открытом огне и углях с возможностью использования традиционных шампуров, грильных решеток и т.п.**

**Корпус мангала изготовлен из 2,0 мм высококачественной стали и имеет жаростойкое покрытие. Ребра жесткости на корпусе мангала защищают от деформаций, придают конструкции прочность и долговечность**

**Мангал имеет два зольных ящика, которые упрощают процесс чистки от золы и позволяют регулировать интенсивность горения углей/дров. Благодаря большой рабочей поверхности -80х31см – можно готовить несколько блюд одновременно.**

**Габаритный размеры ВхШхД 83х35х150 см.**

**Размер упаковки ВхШхД 10х31х81см; вес-23кг.**

1 ШАГ

-Установить перегородку в зольный короб



2 ШАГ

-Загнуть лепестки перегородки



3 ШАГ

-Совместить детали и установить винты с гайками

-винт М6х12 -14 шт.

-гайка М6 -14 шт.



4 ШАГ

-Совместить детали/узлы и установить винты с гайками

-винт М6х12 -8 шт.

-гайка М6 -8 шт.



5 ШАГ

-Совместить детали/узлы и установить винты с гайками

-винт М6х12 -4 шт.

-гайка М6 -4 шт.



6 ШАГ

-Совместить детали/узлы и установить винты с гайками

-винт М6х12 -8 шт.

-гайка М6 -8 шт.



7 ШАГ

-Совместить детали/узлы и установить винты с гайками

-винт М6х12 -12 шт.

-гайка М6 -12 шт.



8 ШАГ

-Совместить детали/узлы и установить саморезы

-саморез – 4 шт.



9 ШАГ

-Совместить детали/узлы и установить винты с гайками

-винт М6х12 -8 шт.

-гайка М6 -8 шт.



10 ШАГ

-Совместить детали/узлы и установить винты с гайками

-винт М8х40 -2 шт.

-гайка М8 -2 шт.



11 ШАГ



12 ШАГ

-Загнуть лепестки



13 ШАГ

-Установить зольники

